
Max设置软件使用方法


特别注意：键值设置完毕后，关闭软件，拔掉USB手柄（开关），3秒后再插入电脑USB接口，就可以正常使用了

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

A：设置软件使用简要方法步骤：

1 把USB手柄（开关）插入电脑USB 口（建议插电脑后面的USB），等电脑自动安装完毕后，打开此软件，点击“查找模块”按钮如下图所示，软件正常自动识别USB模块，等待用户下一步操作。(如下图)



2、点击恢复出厂1，先把手柄（开关）恢复成可编程模式，才能设置按键。然后点击按键选择框的小三角选择手柄所对应的按键，如：KEY-1对应手柄第一个按键，现在我们开始设置按键：例如第1个按键设置为键盘F1(如下图)

3 如果需要设置组合键/点击特殊键/fn键/多媒体键，可以通过勾选组合键/点击特殊键/fn键/多媒体键，选择所需要的键值。若快捷设置栏中，没有自己所需要的键值，则可以通过自定义栏，在 数字/字母/符号旁边的文本框直接用键盘输入需要的字符或者符号，如键盘 普通字母(A,b,..)，数字（0,1..）,符号（，{,/..）。

按键HID码区用于输入键盘不存在的键值备用，普通客户，一般用不上。（如下图）

|  |
| --- |
| 特别注意：如需设置小键盘上的就“+“”-“号键时，请按照下面的方法操作  用HID码，输入86就是小键盘的“-”号键  用HID码，输入87就是小键盘的“+”号键 |

4 键值选择好后，就可以点击操作区的键值写入按钮，就可以把当前键值写入固化到模块里（掉电不丢失），关掉本软件，拔掉手柄（开关）重新再插入电脑，即可使用。

B:补充说明：

1 参数设置 说明：

1长按连击，这个参数可选 “是”“否”（出厂默认为“否”），代表按键按下不放后，是否一直触发。选是则长按后，键值会不断触发，设置的键值，反之选择否，则按下只会触发一次。

此参数，若要跟真键盘一样的工作方式，如支持多按键打游戏等，建议选”是”。

2按键消抖，这个参数代表按键按下检测的灵敏度，若觉得按键太灵敏了，可以加大这个参数数值，若不够灵敏则，可改小该值（注意值不能小于10MS）。

更多功能了解或需定制产品，可联系卖家。